救护车参数要求

	商品名称
	参数要求
	购买数量
	
	专票税点
	控制金额
	浮率
	建议品牌

	负压型救护车
	改装基型车(底盘车):全顺T6中轴中顶柴油国六(MT/AT)

外观颜色:白色/红色

最大总质量：3510kg

乘员人数：8人

轴距：3300mm

车体尺寸:长x宽x高5341mm*1986mm*2

医疗舱尺寸:长x宽x高 2620mm*1700mm*1

接近/离去角：20°/24°

最小离地间隙：187mm

最高车速：160KM/H

发动机型号：DURATORQ4D20C6H/DURATORQ4D20B6H

发动机排量：1.998L

排放标准：国VI

额定功率：105kW

轮距(前后)：1736mm/1720mm

变速箱：MT/AT

悬挂型式：麦弗逊式独立悬架/钢板弹黄式非独立悬挂

转向助力类型：齿轮齿条式，液压助力转向

制动型式：80L

驱动型式:前置前驱
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	13%
	
	
	江铃全顺

	救护车
	外观颜色:白色/红色

最大总质量：3510kg

乘员人数：8人

轴距：3300mm

车体尺寸:长x宽x高5341mm*1986mm*2470mm
医疗舱尺寸:长x宽x高 2620mm*1700mm*1740mm
接近/离去角：20°/24°

最高车速：160KM/H

发动机型号：DURATORQ4D20C6H/DURATORQ4D20B6H

发动机排量：1.998L

排放标准：国VI

额定功率：105kW

驱动型式:前置前驱

最小离地间距：187mm

变速箱：MT/AT

悬挂型式：麦弗逊式独立悬架/钢板弹黄式非独立悬挂

转向助力类型：齿轮齿条式，液压助力转向

制动型式:前盘后盘，液压制动
	1
	
	13%
	
	
	江铃全顺


